Lemezborító készítése műanyag tokhoz.
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@googlemail.com

Creative Commons Share Alike 3.0

Kelemen Gábor
kelemeng at gnome dot hu 2011, 2012, 2013.

# Lemezborító készítése

A Brasero segítségével lemezborítókat készíthet, amelyeket a műanyag tokokba helyezhet. A borítószerkesztő az EszközökBorítószerkesztő menüpont kiválasztásával érhető el.

Ha hangprojektet hoz létre, és a projekt összeállítását a borító elkészítése előtt fejezi be, akkor a megnyitásakor Borítószerkesztő a hangprojekt ablakból a számok automatikusan felsorolásra kerülnek a hátsó borítón.

Ha bezárja a Borítószerkesztőt, akkor változtatásai elvesznek.

Nyissa meg a Borítószerkesztőt.

Válassza ki a szöveghez használandó formázást, és írja be a szöveget. Lefelé görgetve láthatja a tok oldalsó és hátsó borítóját.

A Borítószerkesztő ablak első megnyitásakor nem fog tudni a szövegformázási beállításokra kattintatni. Kattintson a szerkeszteni kívánt borítóra, ezután használhatja a beállításokat.

Kattintson a Háttér tulajdonságai eszköztárikonra az aktuális borító hátterének hozzáadásához, vagy kattintson a jobb egérgombbal a szerkeszteni kívánt borítóra, és válassza a Háttér tulajdonságainak beállítása menüpontot. Használhat színezett hátteret, vagy kiválaszthat egy háttérképet.

Ha középre igazított háttérképet használ, akkor a Brasero néha összeomlik a Bezárás gomb megnyomásakor.

Nyomja meg a Bezárás gombot a változtatások alkalmazásához, és a Háttér tulajdonságai ablak bezárásárhoz.

Nyomtassa ki a borítót az ablak jobb felső sarkában lévő Nyomtatás gomb megnyomásával.