# De module Geodetische coördinaten

De rekenmodule Geodetische coördinaten
Geodetische coördinaten

In het gebruikelijke geografische coördinatenstelsel wordt aangenomen dat de aarde een perfecte bol is. Dit is bij benadering het geval, zodat voor de meeste doeleinden de geografische coördinaten goed genoeg zullen zijn. Als er een erg grote nauwkeurigheid nodig is, dan moet met de juiste vorm van de aarde rekening worden gehouden. De aarde is een ellipsoïde, de omtrek langs de equator is ongeveer 0,3% groter dan die langs een grootcirkel die door beide polen gaat. In het Geodetisch coördinatenstelsel wordt met deze ellipsoïdale vorm rekening gehouden, en wordt de positie op het aardoppervlak uitgedrukt in cartesische coördinaten (X, Y en Z), of in de Geografische coördinaten (Lengte, Breedte en Hoogte).

Als u deze module wilt gebruiken moet u eerst kiezen welke coördinaten u wilt gebruiken als invoer in het deel Selecteer invoercoördinaten. Daarna selecteert u een ellipsoïdemodel, en vult u de in te voeren coördinaten in, bij Cartesische coördinaten of bij Geografische coördinaten. Klik nu op de knop Omrekenen, waarna de overeenkomende coördinaten (in het andere coördinatenstelsel) worden berekend.

Deze module heeft een stapelmodus, voor het in een keer omzetten van diverse coördinatenparen. U moet een invoerbestand aanmaken, met op elke regel tot drie waarden: de invoercoördinatenparen (Cartesisch of Geografisch). Geef daarna op welke coördinaten als invoer dienen, en geef aan wat de namen zijn van de in- en uitvoerbestanden. Tenslotte klikt u op de knop Omrekenen, waarna een uitvoerbestand wordt gegenereerd, met hierin de omgezette coördinaten (Equatoriaal of Galactisch, complementair aan de invoer).