# Capturar

Capturar amb l'Ekos
Capturar amb l'Ekos

El mòdul per al CCD és el mòdul principal per a l'adquisició d'imatges i vídeo a l'Ekos. Permet capturar imatges individuals (vista prèvia), múltiples (cua de la seqüència) o gravar vídeos SER juntament amb una selecció de la roda de filtres i rotor, si està disponible.

## CCD i roda de filtres

Seleccioneu el CCD/rèflex digital i la roda de filtres (si està disponible) per a la captura. Establiu els ajustaments de temperatura i filtre del CCD.

- CCD: Seleccioneu la càmera CCD activa. Si la vostra càmera té un guiatge del capçal, també podreu seleccionar-lo des d'aquí.

- AC: Seleccioneu el dispositiu actiu de la roda de filtres. Si la vostra càmera té una roda de filtres incorporada, el dispositiu serà el mateix que la càmera.

- Refrigerador: Encendre/apagar la refrigeració. Establiu la temperatura desitjada, si la vostra càmera està equipada amb un refrigerador. Marqueu l'opció per a forçar l'ajustament de la temperatura abans de qualsevol captura. El procés de captura només s'iniciarà després que la temperatura mesurada es trobi dins de la tolerància de la temperatura requerida. La tolerància predeterminada és de 0,1 graus centígrads, però es pot ajustar a les opcions de Captura sota la configuració de l'Ekos.

## Ajustaments de la captura

Ajustaments de la captura
Ajustaments de la captura

Establiu tots els paràmetres de captura tal com es detalla a continuació. Una vegada establerts, podreu capturar una vista prèvia fent clic a Vista prèvia o afegint una tasca a la cua de la seqüència.

- Exposició: Especifiqueu la durada de l'exposició en segons.

- Filtre: Especifiqueu el filtre desitjat.

- Comptador: El nombre d'imatges a capturar.

- Retard: El retard en segons entre les captures d'imatge.

- Tipus: Especifiqueu el tipus de fotograma del CCD desitjat. Les opcions són fotograma Lluminós, Fosc, Polaritzat i Pla.

- ISO: Per a les càmeres rèflex digitals, especifiqueu el valor ISO.

- Format: Especifiqueu el format per a desar la captura. Per a tots els CCD, només està disponible l'opció FITS. Per a les càmeres rèflex digitals, disposareu d'una opció addicional per a desar en format Natiu (&pex;, RAW o JPEG).

- Propietats personalitzades: Establiu les propietats esteses disponibles a la càmera als ajustaments de la tasca.

- Calibratge: Per als fotogrames foscos i plans, podreu establir opcions addicionals explicades a la secció Fotogrames de calibratge a continuació.

- Fotograma: Especifiqueu l'esquerra (X), la part superior (Y), l'amplada (W) i l'alçada (H) del fotograma del CCD desitjat. Si heu canviat les dimensions del fotograma, podreu restablir-lo als valors predeterminats fent clic al botó Restableix.

- Agrupament: Especifiqueu l'agrupament horitzontal (X) i vertical (Y).

### Propietats personalitzades

Moltes càmeres ofereixen propietats addicionals que no es poden establir directament en els ajustaments de la captura mitjançant el control comú. Els controls de la captura descrits anteriorment representen els ajustaments més freqüents compartits entre les diferents càmeres, però cada càmera és única i pot oferir les seves pròpies propietats esteses. Tot i que podeu utilitzar el plafó de control INDI per establir qualsevol propietat del controlador; és important poder establir aquesta propietat per a cada tasca en la seqüència. Quan feu clic a Propietats personalitzades, es mostrarà un diàleg dividit en Propietats disponibles i Propietats de la tasca. Quan en moveu una des de la llista Propietats disponibles a la de Propietats de la tasca, el seu valor actual es podrà registrar una vegada que feu clic a Aplica. Quan afegiu una tasca a la Cua de la seqüència, els valors seleccionats a la llista Propietats de la tasca s'hauran de gravar i desar.

El següent vídeo explica que aquest concepte és més detallat amb un exemple en viu:

Característica de propietats personalitzades

## Ajustaments del fitxer

Ajustaments del fitxer
Ajustaments del fitxer

Els ajustaments per especificar on es desen les imatges capturades i com generar noms de fitxer únics a més dels ajustaments del mode de pujada.

- Prefix: Especifiqueu el prefix per afegir al nom de fitxer generat. També podeu afegir el tipus de fotograma, filtre, durada de l'exposició i la marca de temps ISO 8601. Per exemple, si especifiqueu el prefix com a `M45` i marqueu les caselles de selecció tipus i filtre, i suposant que el vostre filtre s'ha establert a Vermell i el tipus de fotograma és Llum, els noms de fitxer generats seran els següents:

  - M45_Light_Red_001.fits

  - M45_Light_Red_002.fits

  Si s'ha comprovat el TS, s'afegirà una marca de temps al nom del fitxer, &pex;

  - M45_Light_Red_001_2016-11-09T23-47-46.fits

  - M45_Light_Red_002_2016-11-09T23-48-34.fits

- Script: Especifiqueu un script opcional que s'executarà després de completar cada captura. Cal especificar el camí complet del script i haurà de ser executable. Per a denotar l'èxit, el script haurà de retornar zero, ja que això permetrà que la seqüència continuï. Si el script retorna un valor que no sigui zero, la seqüència s'interromprà.

- Directori: El directori local per desar les imatges de la seqüència.

- Pujada: Seleccioneu com es pujaran les imatges capturades:

  1. Client: Les imatges capturades només es pujaran a l'Ekos i es desaran al directori local especificat anteriorment.

  2. Local: Les imatges capturades només es desaran localment a l'ordinador remot.

  3. Ambdós: Les imatges capturades es desaran al dispositiu remot i es carregaran a l'Ekos.

  Quan seleccioneu Local o Ambdós, haureu d'especificar el directori remot on es desaran les imatges remotes. Per omissió, totes les imatges capturades es pujaran a l'Ekos.

- Remot: Quan seleccioneu els modes Local o Ambdós, haureu d'especificar el directori remot on es desaran les imatges remotes.

## Ajustaments dels límits

Ajustaments dels límits
Ajustaments dels límits

Els ajustaments dels límits s'apliquen a totes les imatges de la cua de la seqüència. Quan se supera un límit, l'Ekos ordenarà l'acció adequada per a solucionar la situació tal com s'explica a continuació.

- Desviació del guiatge: Si està marcada, es forçarà un límit a la desviació màxima admissible del guiatge per a l'exposició, si s'utilitza el guiatge automàtic. Si la desviació del guiatge supera aquest límit en segons d'arc, s'interromprà la seqüència de l'exposició. Es reprendrà automàticament de nou la seqüència de l'exposició una vegada que la desviació del guiatge baixi d'aquest límit.

- Enfocament automàtic si HFR >: Si l'enfocament automàtic està habilitat al mòdul per a l'enfocament i almenys una operació d'enfocament automàtic s'ha completat correctament, podreu establir el valor HFR màxim acceptable. Si aquesta opció està habilitada, entre les exposicions consecutives, el valor HFR es tornarà a calcular, i si es troba que excedeix el valor màxim HFR acceptable, es desencadenarà automàticament una operació d'enfocament automàtic. Si l'operació d'enfocament automàtic s'ha completat correctament, la cua de la seqüència es reprendrà, en cas contrari, la tasca serà interrompuda.

- Inversió del meridià: Si està admès per la muntura, establiu el límit de l'angle horari (en hores) abans d'ordenar una inversió del meridià. Per exemple, si establiu la durada de la inversió del meridià a 0,1 hores, l'Ekos ordenarà que la muntura que realitzi una inversió del meridià per 0,1 hores (6 minuts), llavors ordenarà a la muntura que realitzi una inversió del meridià. Un cop completada la inversió del meridià, l'Ekos es tornarà a alinear amb «astrometry.net» (si s'utilitzava l'alineació) i reprendrà el guiatge (si es va iniciar abans) i tornarà a iniciar automàticament el procés de captura.

## Cua de la seqüència

La cua de la seqüència és el nucli primari del mòdul per a la captura de l'Ekos. Aquí és on podreu planificar i executar les tasques utilitzant el poderós editor incorporat de la cua de la seqüència. Per afegir una tasca, simplement seleccioneu tots els paràmetres des dels ajustaments de la captura i el fitxer tal com s'ha indicat anteriorment. Un cop seleccionats els paràmetres desitjats, feu clic al botó en la cua de la seqüència per afegir-los a la cua.

Cua de la seqüència
Cua de la seqüència

Podeu afegir-hi tantes tasques com vulgueu. Si bé no és estrictament necessari, és preferible afegir-hi tasques per a fotogrames foscos i plans després dels de llum. Un cop hàgiu acabat d'afegir les tasques, feu clic a Inicia la seqüència per començar a executar les tasques. Un estat de la tasca canviarà d'Inactiva a En progrés i, finalment, a Completada una vegada estigui feta. La cua de la seqüència iniciarà automàticament la tasca següent. Si s'interromp una tasca, es podrà reprendre. Per a fer una pausa en una seqüència, feu clic al botó de pausa i la seqüència s'aturarà després de completar la captura actual. Per a restablir l'estat de totes les tasques, simplement feu clic al botó restableix . Assegureu-vos que tots els comptes de progrés de les imatges també es restableixen. Per obtenir la vista prèvia d'una imatge en el visor FITS del &kstars;, feu clic al botó Vista prèvia.

Les cues de la seqüència es poden desar com a fitxer XML amb l'extensió `.esq` (cua de la seqüència de l'Ekos -Ekos Sequence Queue-). Per a carregar una cua de la seqüència, feu clic al botó obre el document . Tingueu en compte que substituirà totes les cues de seqüència actuals a l'Ekos.

Progrés de la tasca: L'Ekos està dissenyat per a executar i reprendre la seqüència durant múltiples nits si és necessari. Per tant, si l'opció Recorda el progrés de la tasca està habilitada a les Opcions de l'Ekos, l'Ekos examinarà el sistema de fitxers per a comptar quantes imatges ja s'han completat i reprendrà la seqüència des d'on es va deixar. Si no es desitja aquest comportament predeterminat, simplement desactiveu Recorda el progrés de la tasca a les opcions.

Per editar una tasca, feu-hi doble clic. Notareu que ara el botó afegeix ha canviat per marcar el botó de marca . Feu els canvis al costat esquerre del mòdul per al CCD i, una vegada fet, feu clic al botó marca de selecció. Per a cancel·lar una tasca editada, feu clic a qualsevol lloc de l'espai buit de la taula en la cua de la seqüència.

Si la vostra càmera admet un canal amb flux de vídeo en directe, podeu fer clic al botó Vídeo en directe per començar la transmissió. La finestra del flux de vídeo permet gravar i la combinació de subfotogrames del flux de vídeo. Per obtenir més informació, consulteu el següent vídeo:

Característica per enregistrar

## Ajustaments del filtre

Cua del filtre
Cua del filtre

Feu clic a la icona del filtre que hi ha al costat de la casella de selecció de la roda de filtres per obrir el diàleg d'ajustaments del filtre. Si utilitzeu filtres que no són parafocals i que requereixen una quantitat específica de desplaçament de l'enfocament per tal d'obtenir resultats adequats, establiu en el diàleg tots els desplaçaments relatius a l'enfocament.

Configureu els ajustaments de cada filtre individualment:

1. Filtre: Nom del filtre.

2. Exposició: Estableix el temps d'exposició utilitzat quan es realitza l'enfocament sota aquest filtre. Per omissió, està establert a 1 segon.

3. Desplaçament: Estableix desplaçaments relatius. L'Ekos ordenarà un canvi en el desplaçament de l'enfocament si hi ha una diferència entre els desplaçaments actuals i els filtres de l'objectiu. Per exemple, tenint en compte els valors de la imatge d'exemple, si el filtre actual està establert a Vermell i el següent filtre és Verd, l'Ekos ordenarà a l'enfocador que faci un «Enfoca endins» en +300 marques. Els desplaçaments positius de l'enfocament relatiu denoten «Enfoca enfora», mentre els valors negatius denoten «Enfoca endins».

4. Enfocament automàtic: Marqueu aquesta opció en el procés inicial de l'enfocament automàtic sempre que el filtre es canviï a aquest filtre.

5. Bloqueja el filtre: Estableix que el filtre s'ha d'establir i bloquejar quan es realitza l'enfocament automàtic per a aquest filtre.

Ara agafarem un exemple. Suposem que la seqüència de captura s'està executant i que el filtre actual és Verd, de manera que el desplaçament relatiu ja s'ha establert a +300. La següent imatge a la seqüència utilitza Hydrogen Alpha (H_Alpha), de manera que, abans que l'Ekos capturi el següent fotograma, es produiran les següents accions:

- Atès que s'especifica lluminositat com el filtre bloquejat i l'enfocament automàtic està marcat, el filtre es canviarà a lluminositat

- S'ha aplicat un desplaçament de l'enfocament de -300, ja que el filtre anterior Verd es va moure +300 anteriorment.

- S'ha iniciat el procés per a l'enfocament automàtic.

- Un cop completat l'enfocament automàtic, el filtre es canvia a H_Alpha.

- S'ha aplicat un desplaçament de l'enfocament de -1200.

- S'ha reprès la seqüència de captura.

## Visor FITS

Les imatges capturades es mostren a l'eina de visor FITS del &kstars;, i també a la pantalla de resum. Estableix les opcions relacionades amb com es mostraran les imatges a l'espectador.

- Obscuritat automàtica: Podeu capturar una imatge i sostreure automàticament l'obscuritat marcant aquesta opció. Tingueu en compte que aquesta opció només s'aplicarà quan s'utilitza la Vista prèvia, no es pot utilitzar en la cua de la seqüència en el mode de treball per lots.

- Efectes: Filtre per a la millora de les imatges que s'aplicarà a la imatge després de la captura.

## Ajustaments del rotor

Ajustaments del rotor
Ajustaments del rotor

Els rotors de camp són compatibles amb INDI i Ekos. L'angle del rotor és l'angle brut que informa el rotor i no és necessari l'angle de posició. Un angle de posició de zero indica que la part superior del fotograma (indicada per una petita fletxa) apunta directament al pol. L'angle de posició s'expressa com E de N (Est del Nord), de manera que l'AP de 90 graus indica que la part superior del fotograma supera els 90 graus (en sentit contrari a les agulles del rellotge) del pol. Consulteu alguns exemples per als diferents AP.

Per a calibrar l'angle de posició (AP), captureu i solucioneu una imatge al mòdul per a l'alineació de l'Ekos. S'aplicaran un desplaçament i un multiplicador a l'angle brut per a produir l'angle de posició. El diàleg rotor de l'Ekos permet el control directe de l'angle brut i també de l'AP. El desplaçament i el multiplicador es poden canviar manualment per a sincronitzar l'angle brut del rotor amb l'AP real. Marqueu Sincronitza el CDV amb l'AP per a girar l'actual indicador del camp de visió (CDV) al mapa celeste amb el valor AP a mesura que el canvieu al diàleg.

Ajustaments del rotor

Cada tasca de captura pot assignar-se a diferents angles del rotor, però tingueu en compte que això provocaria que el guiatge s'interrompi, ja que estava perdent la traça de l'estrella guia en rotar. Per tant, per a la majoria de seqüències, l'angle del rotor es mantindrà igual per a totes les tasques de captura.

## Fotogrames de calibratge

Ajustaments del calibratge
Ajustaments del calibratge

Per als fotogrames de camp pla, podeu establir les opcions del calibratge per automatitzar el procés. Les opcions del calibratge estan dissenyades per a facilitar la captura automàtica d'un fotograma de camp pla. Si es vol, també es pot utilitzar per a fotogrames foscos i polaritzats. Si la vostra càmera està equipada amb un obturador mecànic, no cal que establiu els ajustaments del calibratge, tret que vulgueu tancar la funda de protecció per a garantir que cap llum no passi a través del tub òptic. Per als camps plans, haureu d'especificar la font de llum del camp pla i, a continuació, especificar la durada del fotograma de camp pla. La durada pot ser manual o basada en càlculs ADU (unitat d'analògic a digital).

1. Font del camp pla

   - Manual: La font de llum plana és manual.

   - Funda de protecció amb llum plana incorporada: Si s'utilitza una funda de protecció amb una font de llum integrada (&pex;, FlipFlat). Per als fotogrames foscos i polaritzats, tanqueu la funda de protecció abans de continuar. Per als fotogrames plans, tanqueu la funda de protecció i enceneu la font de llum.

   - Funda de protecció amb llum plana externa: Si s'utilitza una funda de protecció amb una font de llum plana externa. Per als fotogrames foscos i polaritzats, tanqueu la funda de protecció abans de continuar. Per als fotogrames plans, obriu la funda de protecció i enceneu la font de llum. Es considera que la ubicació de la font de llum plana externa es troba l'emplaçament de l'aparcament.

   - Paret: La font de llum és un panell a la paret de l'observatori. Especifiqueu les coordenades de l'azimut i l'altitud del panell i la muntura s'orientarà abans de capturar els fotogrames de camp pla. Si el panell de llum és controlable des de l'INDI, l'Ekos l'encendrà o apagarà segons sigui necessari.

   - Alba/Posta: Actualment no està admesa.

2. Durada del camp pla

   - Manual: La durada és com s'especifica a la cua de la seqüència.

   - ADU: La durada és variable fins que es compleixi l'ADU especificat.

Abans de començar el calibratge del procés de captura, podeu demanar que l'Ekos aparqui la muntura i/o la cúpula. Segons la vostra selecció anterior de la font plana, l'Ekos utilitzarà la font de llum plana adequada abans de començar a capturar fotogrames plans. Si s'especifica l'ADU, l'Ekos començarà capturant un parell d'imatges de vista prèvia per establir la corba necessària per aconseguir el compte d'ADU desitjat. Una vegada que es calculi un valor adequat, es prendrà una altra captura i recomptarà l'ADU fins que s'obtingui un valor satisfactori.

## Guies d'aprenentatge en vídeo

Captura

Rodes de filtres