# Tagning

Ekos tagning
Ekos tagning

CCD-modulen är den huvudsakliga bild- och videoinsamlingsmodul i Ekos. Den gör det möjligt att ta enkla bilder (förhandsgranskningar), flera bilder (sekvenskö) eller spela in SER-videor tillsammans med val av filterhjul och rotator, om de är tillgängliga.

## CCD- och filterhjulsgruppen

Välj önskad CCD eller spegelreflexkamera och filterhjul (om tillgängligt) för tagning. Ställ in CCD-temperatur och filterinställningar.

- CCD: Välj aktiv CCD-kamera. Om kameran har ett guidekamerakropp, kan det också väljas här.

- FH: Välj aktiv filterhjulenhet. Om kameran har ett inbyggt filterhjul, är enheten samma som kameran.

- Kylenhet: Stäng av eller sätt på kylenhet. Ställ in önskad temperatur om kameran är utrustad med en kylenhet. Markera alternativet för att tvinga temperaturinställning innan varje tagning. Tagningsprocessen startas bara efter uppmätt temperatur är inom begärd temperaturtolerans. Förvald tolerans är 0,1 grader Celsius, men den kan justeras under Tagning i Ekos inställningar.

## Tagningsinställningar

Tagningsinställningar
Tagningsinställningar

Ställ in alla tagningsparametrar som beskrivs i detalj nedan. När de väl är inställda kan en förhandsgranskning tas genom att klicka på Förhandsgranskning, eller så kan ett jobb läggas till i sekvenskön.

- Exponering: Ange exponeringstiden i sekunder.

- Filter: Ange önskat filter.

- Antal: Antal bilder att ta

- Fördröjning: Fördröjning i sekunder mellan bildtagningar.

- Typ: Ange typ av önskad CCD-bildruta. Alternativen är Ljus, Mörk, Avvikelse och Plan bildruta.

- ISO: Ange ISO-värdet för spegelreflexkameror.

- Format: Ange format för att spara tagningen. För alla CCD:er, är bara alternativet FITS tillgängligt. För spegelreflexkameror kan ett ytterligare alternativ väljas för att spara med Inbyggt format (t.ex. obehandlat eller JPEG).

- Egna egenskaper: Ställ in utökade egenskaper tillgängliga för kameran i jobbinställningarna.

- Kalibrering: För Mörka och plana bilder, kan ytterligare alternativ ställas in, som förklaras i avsnittet Kalibreringsbilder nedan.

- Bildruta: Ange vänsterkant (X), överkant (Y), bredd (B) och höjd (H) för den önskade CCD-bildrutan. Om rutans dimensioner ändras kan de återställas till standardvärden genom att klicka på återställningsknappen.

- Indelning: Ange horisontell (X) och vertikal (Y) indelning.

### Egna egenskaper

Många kameror erbjuder ytterligare egenskaper som inte direkt kan ställas in i tagningsinställningarna med de vanliga kontrollerna. Tagningskontrollerna som beskrivs ovan representerar de vanligaste inställningarna som delas mellan olika kameror, men varje kamera är unik och kan erbjuda sina egna utökade egenskaper. Även om INDI-kontrollpanelen kan användas för att ställa in vilken egenskap som helst i drivrutinen är det viktigt att kunna ställa in sådana egenskaper för varje jobb i sekvensen. När man klickar på Egna egenskaper, visas en dialogruta uppdelad i Tillgängliga egenskaper och Jobbegenskaper. När en tillgänglig egenskap flyttas till listan Jobbegenskaper kan dess nuvarande värde lagras när man väl klickar på Verkställ. När ett jobb läggs till i sekvenskön, lagras och sparas egenskapsvärdena valda i listan Jobbegenskaper.

Följande video förklarar begreppet mer detaljerat med ett verkligt exempel:

Egna egenskapsfunktionen

## Filinställningar

Filinställningar
Filinställningar

Inställningar för att ange var tagna bilder lagras, och hur unika filnamn skapas förutom inställningar av uppladdningsmetod.

- Prefix: Lägg till ett prefix att lägga till i det genererade filnamnet. Det går också att lägga till bildtyp, filter, exponeringstid och en ISO 8601-tidsstämpel. Om du exempelvis anger prefix som `M45` och markerar kryssrutorna Typ och Filter, blir de genererade filnamnen följande, med antagandet att filtret är inställt till Röd och bildtypen är Ljus:

  - M45_ljus_röd_001.fits

  - M45_ljus_röd_002.fits

  Om TS är markerad, läggs en tidsstämpel till sist i filnamnet, t.ex.:

  - M45_ljusröd_001_2016-11-09T23-47-46.fits

  - M45_ljusröd_002_2016-11-09T23-48-34.fits

- Skript: Ange ett valfritt skript att köra efter varje tagning är färdig. Den fullständiga sökvägen till skriptet måste anges, och det måste vara körbart. För att ange att det lyckas, måste skriptet returnera noll vilket tillåter att sekvensen fortsätter. Om ett värde skilt från noll returneras av skriptet, avbryts sekvensen.

- Katalog: Lokal katalog där sekvensbilderna ska sparas.

- Uppladdning: Välj hur tagna bilder laddas upp:

  1. Klient: : Tagna bilder laddas bara upp till Ekos och sparas i den lokala katalogen angiven ovan.

  2. Lokal: Tagna bilder sparas bara lokalt på fjärrdatorn.

  3. Båda: Tagna bilder sparas på fjärrenheten och laddas upp till Ekos.

  När Lokal eller Båda väljes, måste fjärrkatalogen där fjärrbilderna sparas anges. Normalt laddas alla tagna bilder upp till Ekos.

- Fjärrkatalog: När antingen Lokal eller Båda ovan väljes, måste fjärrkatalogen där fjärrbilder sparas anges.

## Begränsningsinställningar

Begränsningsinställningar
Begränsningsinställningar

Begränsningsinställningar gäller alla bilder i sekvenskön. När en begränsning överskrids, ska Ekos utföra lämplig åtgärd för att avhjälpa situationen som förklaras nedan:

- Guidningsavvikelse: Om markerad, tvingar det en gräns för maximal tillåten guidningsavvikelse för exponeringen, om automatisk guidning används. Om guidningsavvikelsen överskrider gränsen i bågsekunder avbryts exponeringssekvensen. Exponeringssekvensen återupptas automatiskt igen när väl guidningsavvikelsen underskrider gränsen.

- Automatisk fokusering om HFR >: Om automatisk fokusering är aktiverad i fokuseringsmodulen och åtminstone en automatisk fokuseringsåtgärd utfördes med lyckat resultat, kan det maximalt accepterade HFR-värdet ställas in. Om alternativet är aktiverat beräknas HFR-värdet igen mellan på varandra följande exponeringar, och om det överskrider det maximalt acceptabla HFR-värdet, utlöses en fokuseringsåtgärd automatiskt. Om den automatiska fokuseringsåtgärden utförs med lyckat resultat, återupptas sekvenskön, annars avbryts jobbet.

- Meridianvändning: Om det stöds av stativet, ställ in timvinkelgränsen (i timmar) innan en meridanvändning kommenderas. Om du exempelvis ställer in meridianvändningens längd till 0,1 timmar ska Ekos vänta ända tills stativet har passerat 0,1 timmar (6 minuter), och därefter kommendera stativet att utföra en meridianvändning. Efter meridianvändningen är färdig, utför Ekos inriktning igen med användning av astrometry.net (om inriktningen användes) och återupptar guidning (om den tidigare startats) och därefter återupptar tagningsprocessen automatiskt.

## Sekvenskö

Sekvenskön är det primära navet i Ekos tagningsmodul. Det är har man kan planera och utföra jobb genom att använda sekvensköns kraftfulla inbyggda editor. Välj helt enkelt alla parametrar från tagnings- och filinställningarna som anges ovan för att lägga till ett jobb. När önskade parametrar välj har valts, klicka på tilläggsknappen i sekvenskön för att lägga till dem i kön.

Sekvenskö
Sekvenskö

Du kan lägga till så många jobb som önskas. Även om det inte är strikt nödvändigt, är det lämpligt att lägga till mörka och plana jobb efter ljusa bilder. När du väl är klar med att lägga till jobb, klicka helt enkelt på Starta sekvens för att börja köra jobb. Ett jobbtillstånd ändras från Overksam till Pågår och slutligen till Färdig när det väl är klart. Sekvenskön startar automatiskt nästa jobb. Om ett jobb avbryts kan det återupptas igen. För att pausa en sekvens, klicka på pausknappen så stoppas sekvensen efter aktuell tagning är klar. För att återställa tillståndet för alla jobb, klicka helt enkelt på återställningsknappen . Var medveten om att alla bildtillståndsräknare också nollställs. Klicka på knappen Förhandsgranska för att förhandsgranska en bild i &kstars; FITS-visningsverktyg.

Sekvensköer kan sparas som en XML-fil med filändelsen `.esq` (Ekos Sequence Queue). För att läsa in en sekvenskö, klicka på knappen för att öppna dokument . Observera att det ersätter alla aktuella sekvensköer i Ekos.

Jobbtillstånd: Ekos är konstruerat för att köra och återuppta sekvensen över flera nätter om det krävs. Därför söker Ekos igenom filsystemet, om alternativet Kom ihåg jobbtillstånd är aktiverat i Ekos alternativ, för att räkna hur många bilder som redan är klara, och återupptar sekvensen där den lämnades. Om det här normala beteendet inte önskas, stäng helt enkelt av Kom ihåg jobbtillstånd under alternativen.

Dubbelklicka på ett jobb för att redigera det. Du märker att tilläggsknappen nu ändras till en bock . Gör ändringarna på vänster sida om CCD-modulen, och när du väl är klar, klicka på bockknappen. Klicka var som helst på det tomma utrymmet inne i sekvenskötabellen för att avbryta redigering av ett jobb.

Om kameran stöder direkt videomatning kan man klicka på Direktsänd video för att börja strömma. Videofönstret möjliggör inspelning och inställning av delbildruta för videoströmmen. För mer information, titta på videon nedan:

Inspelningsfunktion

## Filterinställningar

Filterkö
Filterkö

Klicka på filterikonen intill rutan för val av filterhjul för att visa filterinställningsdialogrutan. Om du använder filter som inte är samfokala med varandra och kräver en viss fokuseringsposition för att de ska vara riktiga, ställ då in alla relativa fokuseringspositioner i dialogrutan.

Anpassa inställningar för varje filter individuellt:

1. Filter: Filternamn

2. Exponering: Ställ in exponeringstiden som används när fokusering med det här filtret används. Normalt är den inställd till 1 sekund.

3. Position: Ange relativ position. Ekos utför en ändring av fokuseringsposition om det finns en skillnad mellan det aktuella filtrets och målfiltrets position. Givet värdena i exempelbilden, ska Ekos exempelvis ge ett kommando till fokuseringsenheten att fokusera inåt med +300 tick, om det aktuella filtret är inställt till Röd och nästa filter är Grön. Relativa positiva fokuseringspositioner anger fokusera utåt, medan negativa värden anger fokusera inåt.

4. Automatisk fokusering: Markera alternativet för att inleda den automatiska fokuseringsprocessen så fort filtret byts till det här filtret.

5. Lås filter: Ange vilket filter som ska ställas in och låsas när automatisk fokusering utförs för det här filtret.

Låt oss ta ett exempel. Antag att tagningssekvensen pågår och aktuellt filter är Grön, så att den relativa positionen redan är inställd till +300. Nästa bild i sekvensen använder Väte alfa (H_Alpha), så innan Ekos tar nästa bild utförs följande åtgärder:

- Eftersom Luminositet anges när det låsta filtret och automatisk fokusering markeras, ändras filtret till Luminositet.

- Fokuseringspositionen -300 appliceras, eftersom det föregående filtret Grön tidigare flyttades +300.

- Den automatiska fokuseringsprocessen initieras.

- När väl automatisk fokusering är färdig, ändras filtret till H_Alpha.

- Fokuseringspositionen -1200 appliceras.

- Tagningssekvensen återupptas.

## FITS-visning

Tagna bilder visas i &kstars; FITS-visningsverktyg, och dessutom på översiktsskärmen. Ställ in alternativ relaterade hur bilderna visas i visningsverktyget.

- Automatisk mörk bild: Du kan ta en bild och automatiskt subtrahera mörk bild genom att markera alternativet. Observera att alternativet gäller bara vid användning av Förhandsgranskning, det går inte att använda i sekvenskön med bakgrundsläge.

- Effekter: Bildförbättringsfilter som appliceras på bilden efter tagning.

## Rotationsinställningar

Rotationsinställningar
Rotationsinställningar

Fältrotation stöds av INDI och Ekos. Rotatorvinkeln är den obehandlade vinkeln som rapporteras av rotatorn, och är inte nödvändigtvis positionsvinkeln. Positionsvinkeln noll anger att bildrutans överkant (angiven av en liten pil) pekar direct mot polen. Positionsvinkeln uttrycks som Ö om N (öster om nord), så 90 graders PV anger att bildrutans överkant pekar 90 grader bort från polen (moturs). Se exempel på diverse positionsvinklar.

Ta och lös en bild i Ekos inriktningsmodul för att kalibrera positionsvinkeln (PV). En position och multiplikator används för den obehandlade vinkeln för att skapa positionsvinkeln. Ekos rotatordialogruta tillåter direkt kontroll av både den obehandlade vinkeln och positionsvinkeln. Position och multiplikator kan ändras manuellt för att synkronisera rotatorns obehandlade vinkel med verklig PV. Markera Synkronisera synfält med PV för att rotera aktuell synfältsindikator med PV-värdet när du ändrar det i dialogrutan.

Rotationsinställningar

Varje tagningsjobb kan tilldelas olika rotatorvinklar, men var medveten om att det skulle göra att guidning avbryts eftersom den skulle tappa bort guidestjärnan vid rotation. Därför hålls rotatorvinkeln samma för alla tagningsjobb.

## Kalibreringsbilder

Kalibreringsinställningar
Kalibreringsinställningar

För planfältsbilder kan kalibreringsinställningar ställas in för att automatisera processen. Kalibreringsinställningarna är konstruerade för att underlätta automatisk tagning av planfältsbilder utan tillsyn. De kan också användas för mörka bilder och avvikelsebilder om så önskas. Om kameran är utrustad med en mekanisk slutare är det inte nödvändigt att ange kalibreringsinställningar om man inte vill stänga dammskyddet för att säkerställa att inget ljus alls passerar genom optikröret. För planfält måste planfältets ljuskälla anges, och därefter längden på planfältsbilden. Längden kan antingen vara manuell eller baserad på ADU-beräkningar.

1. Planfältskälla

   - Manuell: Planljuskällan är manuell.

   - Dammskydd med inbyggt planljus: Om ett dammskydd med inbyggt planljus (t.ex. FlipFlat) används. För mörka bilder och avvikelsebilder, stäng dammskyddet innan du fortsätter. För plana bilder, stäng dammskyddet och sätt på ljuskällan.

   - Dammskydd med externt planljus: Om ett dammskydd med externt planljus används. För mörka bilder och avvikelsebilder, stäng dammskyddet innan du fortsätter. För plana bilder, öppna dammskyddet och sätt på ljuskällan. Platsen för den externa planljuskällan antas vara den parkerade positionen.

   - Vägg: Ljuskällan är en panel på observatoriets vägg. Ange azimut- och elevationskoordinater för panelen så förflyttas stativet dit innan planfältsbilderna tas. Om ljuspanelen kan styras från INDI, sätts den på och stängs av av Ekos efter behov.

   - Gryning och skymning: Stöds för närvarande inte.

2. Planfältslängd

   - Manuell: Längden är som specificerad i sekvenskön.

   - ADU: Längden är variabel ända tills angiven ADU uppfylls.

Innan kalibreringsprocessen påbörjas kan man begära att Ekos parkerar stativet och/eller kupolen. Beroende på val av plankälla ovan, väljer Ekos lämplig planljuskälla innan tagning av planbildrutor. Om ADU anges, börjar Ekos med att ta några förhandsgranskningsbilder för att etablera kurvan som krävs för att uppnå önskat ADU-antal. När ett lämpligt värde väl har beräknats tas en ny bild och ADU-antalet räknas igen ända tills ett tillfredsställande värde uppnås.

## Videohandledningar

Tagning

Filterhjul