# Programador

Mòdul per al programador de l'Ekos
Mòdul per al programador de l'Ekos

## Introducció

El programador de l'Ekos és un arsenal indispensable per a la construcció del vostre observatori robotitzat. Un observatori robotitzat és un observatori format per diversos subsistemes que s'organitzen junts per aconseguir un conjunt d'objectius científics sense la intervenció humana. Aquest és l'únic mòdul de l'Ekos que no requereix que l'iniciï l'Ekos, ja que s'utilitza per iniciar i aturar l'Ekos. Està dissenyat per a ser senzill i intuïtiu. Tanmateix, el programador només l'hauríeu d'utilitzar una vegada domineu l'Ekos i conegueu totes les peculiaritats del vostre equip. Atès que tot el procés està automatitzat, inclòs l'enfocament, el guiatge i la inversió del meridià, tot l'equip s'haurà d'emprar a fons amb l'Ekos i amb tots els paràmetres i ajustaments ajustats per aconseguir el millor resultat.

Amb l'Ekos, l'usuari pot utilitzar la poderosa cua de la seqüència per a generar lots d'imatges per a un objectiu determinat. En configuracions simples, s'espera que l'usuari enfoqui el CCD, alineï la muntura, enquadri l'objectiu i iniciï el guiatge abans d'iniciar el procés de captura. Per a entorns d'observatori més complexos, normalment hi ha procediments personalitzats predefinits que s'han d'executar per a preparar l'observatori per a l'obtenció de les imatges, i un altre conjunt de procediments en el tancament. L'usuari pot planificar la imatge d'un o més objectius durant la nit i espera que les dades estiguin preparades al matí. A les eines del &kstars;, com ara el Planificador de l'observació i Què passa aquesta nit ajuden a l'usuari a seleccionar candidats per a l'obtenció de les imatges. Després de seleccionar els candidats desitjats, l'usuari podrà afegir-los a la llista del programador de l'Ekos per avaluar-los. L'usuari també podrà afegir els objectius directament al programador de l'Ekos o seleccionar un fitxer FITS d'una imatge anterior.

## Ajustaments

El programador de l'Ekos proporciona una interfície senzilla per ajudar a l'usuari a establir les condicions i restriccions necessàries per a una tasca d'observació. Cada tasca d'observació es compon del següent:

- Nom i coordenades de l'objectiu: Seleccioneu l'objectiu des del diàleg Troba o feu Afegeix des del Planificador de l'observació. També podeu introduir un nom personalitzat.

- Fitxer FITS opcional: Si s'especifica un fitxer FITS, el solucionador de l'astrometria haurà de resoldre el fitxer i utilitzar l'AR/Dec central com a les coordenades de l'objectiu.

- Fitxer de Seqüència: El fitxer de seqüència es construeix al Mòdul per a la captura de l'Ekos. Conté la quantitat d'imatges a capturar, filtres, ajustaments de la temperatura, prefixos, directori de baixada, &etc;

- Prioritat: Estableix la prioritat de la tasca en l'interval des d'1 fins al 20, on 1 designa la prioritat més alta i 20 la prioritat més baixa. La prioritat s'aplicarà al càlcul del pes utilitzat per a seleccionar el següent objectiu per a la imatge.

- Perfil: Selecciona quin perfil d'equip voleu utilitzar quan s'inicia l'Ekos. Si Ekos i INDI ja estan iniciats i en línia, s'ignorarà aquesta selecció.

- Passos: L'usuari selecciona els mòduls de l'Ekos que s'utilitzaran durant el flux de treball d'execució de la tasca d'observació.

- Condicions d'inici: Les condicions que s'han de complir abans d'iniciar la tasca d'observació. Actualment, l'usuari pot seleccionar iniciar tan aviat com sigui possible, ASAP, o quan l'objectiu estigui a prop o més enllà de la culminació, o a un temps determinat.

- Restriccions: Les restriccions són les condicions que s'hauran de complir en tot moment durant el procés d'execució de la tasca d'observació. Aquestes inclouen l'altitud mínima de l'objectiu, la separació mínima de la Lluna, l'observació del crepuscle i el seguiment del clima.

- Condicions de compleció: Condicions que activen la compleció de la tasca d'observació. La selecció predeterminada és simplement marcar la tasca d'observació com a completada una vegada que s'ha completat el procés de la seqüència. Les condicions addicionals permeten a l'usuari repetir el procés de la seqüència indefinidament o fins a un temps determinat.

Heu de seleccionar l'Objectiu i la Seqüència abans de poder afegir una tasca al programador. Quan s'iniciï el programador, aquest avaluarà totes les tasques d'acord amb les condicions i restriccions especificades i intentarà seleccionar la millor tasca a executar. La selecció de la tasca depèn d'un algorisme heurístic senzill que puntua cada tasca tenint en compte les condicions i les restriccions, cadascuna de les quals es ponderen en conseqüència. Si dos objectius tenen condicions i restriccions idèntiques, generalment se selecciona l'objectiu de prioritat més elevat seguit d'un objectiu d'altitud major per a la seva execució. Si no hi ha cap candidat disponible en el moment actual, el programador entrarà al mode de repòs i es despertarà quan la propera tasca estigui llesta per a la seva execució.

Programador + Planificador
Programador + Planificador

La descripció anterior només aborda l'etapa d'Adquisició de les dades del flux de treball de l'observatori. El procediment general típicament utilitzat en un observatori es pot resumir en tres etapes primàries:

1. Inici

2. Adquisició de les dades (inclòs el preprocessament i l'emmagatzematge)

3. Tancament

## Procediment d'inici

El procediment d'inici és únic per a cada observatori, però pot incloure:

- Encenent l'alimentació en l'equip

- Execució dels controls de seguretat/sanitat

- Comprovació de les condicions meteorològiques

- Apagar la llum

- Control de la ventilació/llum

- Desaparcar la cúpula

- Desaparcar la muntura

- &etc;

El programador de l'Ekos només inicia el procediment d'inici una vegada que el temps d'inici de la primera tasca d'observació és propera (el temps de lliurament predeterminat és de 5 minuts abans del temps d'inici). Un cop finalitzat el procediment d'inici, el programador seleccionarà l'objectiu de la tasca d'observació i iniciarà el procés de la seqüència. Si s'especifica un script d'inici, aquest s'executarà primer.

## Adquisició de les dades

Depenent de la selecció de l'usuari, el flux de treball típic procedirà de la següent manera:

- Orientarà la muntura cap a l'objectiu. Si s'ha especificat un fitxer FITS, primer resoldrà els fitxers i orientarà cap a les coordenades del fitxer.

- Enfocarà automàticament l'objectiu. El procés d'enfocament automàtic seleccionarà automàticament la millor estrella en el fotograma i executarà l'algorisme d'enfocament automàtic contra seu.

- Realitzarà la resolució de la placa, sincronitzarà la muntura i orientarà cap a les coordenades de l'objectiu.

- Realitzarà l'alineació posterior de l'enfocament, ja que el fotograma podria haver-se mogut durant el procés de resolució de la placa.

- Realitzarà el calibratge i iniciarà el guiatge automàtic: el procés de calibratge seleccionarà automàticament la millor estrella guia, realitzarà el calibratge i iniciarà el procés de guiatge automàtic.

- Carregarà el fitxer de seqüència al mòdul per a la captura i iniciarà el procés d'obtenció de les imatges.

## Tancament

Un cop finalitzada la tasca d'observació, el programador seleccionarà el següent objectiu. Si encara no ha vençut el proper temps programat, la muntura restarà aparcada fins que l'objectiu estigui a punt. A més, si el proper objectiu programat no està previst amb un límit de temps configurable per l'usuari, el programador realitzarà un tancament preventiu per tal de preservar els recursos, i tornarà a executar el procediment d'inici quan venci l'objectiu.

Si es produeix un error irrecuperable, l'observatori iniciarà el procediment de tancament. Si hi ha un script de tancament, s'executarà l'últim.

El següent vídeo mostra una versió anterior del programador, però els principis bàsics encara s'apliquen avui:

Programador de l'Ekos

## Seguiment del clima

Una altra característica crítica d'un observatori robotitzat operat remotament és el seguiment del clima. Per a les actualitzacions meteorològiques, l'Ekos es basa en el controlador meteorològic seleccionat de l'INDI per a seguir contínuament les condicions meteorològiques. Per motius de simplicitat, les condicions meteorològiques es poden resumir en tres estats:

1. D'acord: Les condicions meteorològiques són clares i òptimes per a l'obtenció de les imatges.

2. Avís: Les condicions meteorològiques no són clares, la vista és insatisfactòria o està parcialment obstruïda, i no és adequada per a l'obtenció de les imatges. Qualsevol altre procés d'obtenció de les imatges serà suspès fins que millori el temps. L'estat meteorològic d'avís no suposa cap perill per a l'equip de l'observatori, de manera que es mantindrà operatiu. El comportament exacte sota l'estat d'avís es pot configurar.

3. Alerta: Les condicions meteorològiques són perjudicials per a la seguretat de l'observatori i s'hauria d'iniciar el tancament tan aviat com sigui possible.

## Scripts durant l'inici i tancament

A causa de la singularitat de cada observatori, l'Ekos permet a l'usuari seleccionar els scripts d'inici i tancament. Els scripts s'ocuparan dels procediments necessaris que s'hauran de realitzar en les etapes d'inici i tancament. A l'inici, l'Ekos executarà els scripts d'inici i només procedirà amb la resta del procediment d'inici (desaparcar la cúpula/desaparcar la muntura) si el script finalitza amb èxit. A la inversa, el procediment de tancament començarà amb l'aparcament de la muntura i la cúpula abans d'executar el script de tancament com a procediment final.

Els scripts d'inici i de tancament es poden escriure en qualsevol llenguatge que es pugui executar a l'ordinador local. Haurà de retornar 0 per a informar de l'èxit, qualsevol altre valor serà considerat com un indicador d'error. La sortida estàndard de l'script també es dirigirà a la finestra de registre de l'Ekos. El següent és un script d'inici de demostració escrit en Python:

    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-

    import os
    import time
    import sys

    print "S'està encenent l'equip de l'observatori...
    sys.stdout.flush()

    time.sleep(5)

    print "S'estan comprovant els commutadors de seguretat..."
    sys.stdout.flush()

    time.sleep(5)

    print "Tots els sistemes estan GO"
    sys.stdout.flush()

    exit(0)

Els scripts d'inici i de tancament hauran de ser executables per tal que l'Ekos els invoqui (&pex;, utilitzeu `chmod +x script_inici.py` per a marcar el script com a executable). El programador de l'Ekos permet una operació robòtica veritablement senzilla sense la necessitat de cap intervenció humana en cap pas del procés. Sense presència humana, cada vegada és més crític recuperar amb facilitat els errors durant qualsevol etapa de l'observació. Emprant les notificacions del &plasma;, l'usuari podrà configurar alarmes audibles i notificacions per correu electrònic per als diferents esdeveniments del programador.

## Assistent de mosaic

Assistent de mosaic
Assistent de mosaic

Les imatges amb un camp de gran abast, com ara les del Hubble, les galàxies i nebuloses són realment espantoses, i si bé es necessiten grans habilitats per obtenir aquestes imatges i processar-les, molts noms reconeguts en el camp de l'astrofotografia empren equip que no són molt diferents del vostre o del meu. Ho emfatitzo enormement perquè alguns realment tenen equip impressionant i observatoris dedicats per valor de desenes dels milers de dòlars. No obstant això, molts aficionats poden obtenir imatges estel·lars amb un camp de gran abast combinant imatges més petites en un sol i gran mosaic.

Sovint estem limitats pel camp de visió de la càmera+telescopi (CDV). En augmentar el CDV mitjançant un reductor focal o un tub més curt, obtindrem una cobertura del cel més gran a costa de la resolució espacial. Alhora, molts dels objectius amb un camp de gran abast ocupen múltiples CDV a través del cel. Sense cap canvi en el vostre equip d'astrofotografia, és possible crear una súper imatge en mosaic enganxada a partir de diverses imatges més petites. Hi ha dos passos principals per aconseguir una súper imatge en mosaic:

1. Captureu múltiples imatges que abastin l'objectiu amb certa superposició entre les imatges. La superposició és necessària per a permetre que el programari de processament alineï i uneixi les subimatges.

2. Processeu les imatges i enganxeu-les en una súper imatge en mosaic.

El segon pas és gestionat per les aplicacions de processament de la imatge com PixInsight, entre d'altres, i no serà el tema de debat aquí. El primer pas es pot aconseguir al programador de l'Ekos, on aquest crearà un mosaic adequat per al vostre equip i d'acord amb el camp de visió desitjat. No només l'Ekos crea plafons en mosaic per al vostre objectiu, sinó que també construeix les tasques corresponents per a l'observatori, requerides per a capturar totes les imatges. Això facilita enormement la logística de capturar moltes imatges amb diferents filtres i calibratge de l'enquadrat en una àmplia àrea del cel.

Abans d'iniciar el Creador de tasques de mosaic al programador de l'Ekos, haureu de seleccionar un objectiu i un fitxer de seqüències. El fitxer de seqüència contindrà tota la informació necessària per a capturar una imatge, inclòs el temps d'exposició, filtres, ajustament de la temperatura, &etc; Inicieu el creador de tasques de mosaic fent clic a la icona situada al costat del botó Cerca al mòdul de l'Ekos.

En el primer ús, haureu d'introduir els ajustaments del vostre equip, inclosa la distància focal del telescopi, a més de les dimensions de l'amplada, alçada i els píxels de la càmera. Finalment, caldrà que introduïu la rotació de la càmera respecte al nord o l'angle de posició. Si no coneixeu aquest valor, inicieu l'Ekos i orienteu cap a l'objectiu desitjat, empreu el mòdul per a l'alineació per a resoldre la imatge i obtenir l'angle de posició.

A continuació, introduïu el nombre desitjat de plafons horitzontals i verticals (&pex;, 2x2, 3x3, &etc;) i feu clic a Actualitza. El CDV de l'objectiu es calcularà tenint en compte la quantitat de plafons i el CDV de la càmera, i es mostrarà la superposició del mosaic. De manera predeterminada, el percentatge de la superposició entre les imatges és del 5%, però ho podeu canviar al vostre gust. També podeu moure tota l'estructura del mosaic per ajustar la posició dels plafons en el mosaic. Quan estigueu satisfet, feu clic a Crea les tasques i l'Ekos crearà una tasca d'observació i un fitxer de seqüència personalitzat corresponent per a cada plafó. Totes les tasques es desaran en un fitxer de llista del programador de l'Ekos (`.esl`), el qual es podrà carregar durant qualsevol nit d'observació adequada i s'aturarà a on ho vau deixar. Abans d'iniciar el Creador de tasques de mosaic, comproveu que es compleixin totes les condicions de la tasca d'observació; restriccions i procediments d'inici i tancament, ja que aquests ajustaments es copiaran a totes les tasques generades per l'eina mosaic.

Amb el programador de l'Ekos, l'obtenció de les imatges durant la nit es facilita enormement, així com la creació de súper mosaics mai ha estat tan fàcil.