# Profielassistent

De profielassistent is handig om voor de eerste keer uw apparatuur in te stellen. Hij moet automatisch verschijnen als u &kstars; voor de eerste keer start. Volg de instructies voor het instellen van het eerste profiel van uw apparatuur.

Welkompagina
  Welkom Profielassistent
  Welkom Profielassistent

  Het eerste welkomscherm bevat een aantal links naar meer informatie over Ekos & INDI. Klik op Volgende om verder te gaan.

Pagina Locatie apparatuur

  Vervolgens ziet u een pagina voor de locatie van uw apparatuur. Wat u kiest, is afhankelijk waar uw apparatuur mee is verbonden:

  - Apparatuur is verbonden met uw PC: Kies dit als Ekos draait op uw StellarMate (via HDMI of VNC), PC (&Windows;/&Linux;) of &MacOS;.

  - Apparatuur is verbonden met externe computer: Kies dit als Ekos draait op uw PC (&Windows;/&Linux;) of &MacOS;, en uw apparatuur is verbonden met een externe computer.

  - Apparatuur is verbonden met StellarMate: Kies dit als Ekos draait op uw PC (&Windows;/&Linux;) of &MacOS;, en uw apparatuur is verbonden met StellarMate.

  Pagina locatie apparatuur
  Pagina locatie apparatuur

  Klik op Volgende om verder te gaan.

Pagina externe verbinding

  In geval van kiezen van de 2e optie in de laatste stap, krijgt u de pagina te zien voor externe verbinding, waarin u de hostnaam (computernaam) of het IP-adres invult van de eenheid waarop StellarMate draait. U kunt de hostnaam vinden in de StellarMate-app op uw mobiele telefoon. En anders maakt u de hostnaam aan via de Hotspot SSID van StellarMate. U moet de SSID zien wanneer u zoekt naar nabije WiFi-netwerken. Bijvoorbeeld, stel dat de SSID stellarmate is. De hostnaam is dan stellarmate.local. U kunt altijd in de app van StellarMate de standaard hostnaam wijzigen.

  Externe pagina profielassistent
  Externe pagina profielassistent

  De vraag over het INDI-Beheer moet u altijd met Ja beantwoorden, omdat het Webbeheer van StellarMate standaard op de eenheid draait. Klik op Volgende om verder te gaan.

Pagina Aanmaken Profiel

  U moet nu het apparatuurprofiel een naam geven. Hierna kiest u welke volgapplicatie moet worden gebruikt. De Interne Volger is de enige officieel ondersteundekeuze in StellarMate. U kunt de PHD2/LinGuider kiezen,maar de details vallen buiten het kader van dit document. Wenst u nog extra diensten, moet u die nog selecteren.

  De laatste pagina van de profielassistent
  De laatste pagina van de profielassistent

In het bovenstaande voorbeeld, kiezen we drivers voor Externe Astrometrie, Watchdog en SkySafari. De details voor elk hiervan ziet u in de tekstballonnen wanneer u de muisaanwijzer er boven houdt. Als u klaar bent, klikt u op de knop Profiel aanmaken. U zou nu de Profieleditor moeten zien.